<!DOCTYPE VVVV  SYSTEM "http://vvvv.meso.net/versions/vvvv33alpha7.8.dtd" >
   <PATCH nodename="C:\Dokumente und Einstellungen\AmpOp\Eigene Dateien\meso\dev\vvvv33\help\DMX (Network Artnet Sender) help.v4p">
   <BOUNDS height="5745" left="2055" top="3795" type="Window" width="6360">
   </BOUNDS>
   <NODE id="9" nodename="DMX (Network Artnet Sender)">
   <BOUNDS height="0" left="540" top="3465" type="Node" width="0">
   </BOUNDS>
   <PIN pinname="Do Send" slicecount="1" visible="1">
   </PIN>
   <PIN pinname="Input" slicecount="512" visible="1">
   </PIN>
   <PIN pinname="UniverseID" slicecount="1" values="1.00000">
   </PIN>
   </NODE>
   <NODE componentmode="InABox" id="8" nodename="IOBox (Value Advanced)">
   <BOUNDS height="0" left="630" top="2520" type="Node" width="0">
   </BOUNDS>
   <BOUNDS height="160" left="4905" top="6075" type="Window" width="215">
   </BOUNDS>
   <BOUNDS height="435" left="630" top="2520" type="Box" width="450">
   </BOUNDS>
   <PIN pinname="Y Output Value" visible="1">
   </PIN>
   <PIN pinname="Slider Behavior" slicecount="1" values="Toggle">
   </PIN>
   <PIN pinname="Minimum" slicecount="1" values="0.00000">
   </PIN>
   <PIN pinname="Maximum" slicecount="1" values="1.00000">
   </PIN>
   <PIN pinname="Show Value" slicecount="1" values="0.00000">
   </PIN>
   <PIN pinname="Show Slider" slicecount="1" values="1.00000">
   </PIN>
   <PIN pinname="Y Input Value" slicecount="1" values="1.00000">
   </PIN>
   </NODE>
   <LINK dstnodeid="9" dstpinname="Do Send" srcnodeid="8" srcpinname="Y Output Value">
   </LINK>
   <NODE id="7" nodename="LinearSpread (Spreads)">
   <BOUNDS height="0" left="555" top="1980" type="Node" width="0">
   </BOUNDS>
   <PIN pinname="Input" slicecount="1" values="0.50000">
   </PIN>
   <PIN pinname="Spread Count" slicecount="1" values="512.00000">
   </PIN>
   <PIN pinname="Output" visible="1">
   </PIN>
   <PIN pinname="Phase" visible="1">
   </PIN>
   </NODE>
   <LINK dstnodeid="9" dstpinname="Input" srcnodeid="7" srcpinname="Output">
   </LINK>
   <NODE id="6" nodename="LFO (Animation)">
   <BOUNDS height="0" left="1275" top="1335" type="Node" width="0">
   </BOUNDS>
   <PIN pinname="Output" visible="1">
   </PIN>
   <PIN pinname="Period" slicecount="1" values="20.00000">
   </PIN>
   </NODE>
   <LINK dstnodeid="7" dstpinname="Phase" srcnodeid="6" srcpinname="Output">
   </LINK>
   <NODE componentmode="InABox" id="5" nodename="IOBox (String)">
   <BOUNDS height="255" left="2055" top="1335" type="Node" width="3900">
   </BOUNDS>
   <BOUNDS height="300" left="2055" top="1335" type="Box" width="4140">
   </BOUNDS>
   <BOUNDS height="160" left="0" top="0" type="Window" width="215">
   </BOUNDS>
   <PIN pinname="Input String" slicecount="1" visible="0" values="|scrolls through a linear spread of 512 values from 0 to 1|">
   </PIN>
   <PIN pinname="Output String" visible="0">
   </PIN>
   <PIN pinname="Show Grid" slicecount="1" values="0.00000">
   </PIN>
   </NODE>
   <NODE componentmode="InABox" id="4" nodename="IOBox (String)">
   <BOUNDS height="255" left="1155" top="2535" type="Node" width="1050">
   </BOUNDS>
   <BOUNDS height="255" left="1155" top="2535" type="Box" width="1050">
   </BOUNDS>
   <BOUNDS height="160" left="0" top="0" type="Window" width="215">
   </BOUNDS>
   <PIN pinname="Input String" slicecount="1" visible="0" values="|do send|">
   </PIN>
   <PIN pinname="Output String" visible="0">
   </PIN>
   <PIN pinname="Show Grid" slicecount="1" values="0.00000">
   </PIN>
   </NODE>
   <NODE componentmode="InABox" id="2" nodename="IOBox (String)">
   <BOUNDS height="255" left="300" top="4065" type="Node" width="3330">
   </BOUNDS>
   <BOUNDS height="315" left="300" top="4065" type="Box" width="4665">
   </BOUNDS>
   <BOUNDS height="160" left="0" top="0" type="Window" width="215">
   </BOUNDS>
   <PIN pinname="Input String" slicecount="1" visible="0" values="|see DMX Reciever&apos;s help patch to check if the values are sent|">
   </PIN>
   <PIN pinname="Output String" visible="0">
   </PIN>
   <PIN pinname="Show Grid" slicecount="1" values="0.00000">
   </PIN>
   </NODE>
   <NODE id="1" nodename="DMX (Network Artnet Receiver)">
   <BOUNDS height="0" left="300" top="4410" type="Node" width="0">
   </BOUNDS>
   </NODE>
   <NODE componentmode="InABox" id="0" nodename="IOBox (String)">
   <BOUNDS height="420" left="300" top="4725" type="Node" width="3300">
   </BOUNDS>
   <BOUNDS height="690" left="300" top="4725" type="Box" width="4395">
   </BOUNDS>
   <BOUNDS height="160" left="300" top="300" type="Window" width="215">
   </BOUNDS>
   <PIN pinname="Input String" slicecount="1" visible="0" values="|For informations about DMX, read the Wikipedia!&cr;&lf;http://en.wikipedia.org/wiki/DMX (lighting)|">
   </PIN>
   <PIN pinname="Output String" visible="0">
   </PIN>
   <PIN pinname="Show Grid" slicecount="1" values="0.00000">
   </PIN>
   </NODE>
   <NODE componentmode="InABox" id="11" nodename="IOBox (String)">
   <BOUNDS height="255" left="15" top="390" type="Node" width="570">
   </BOUNDS>
   <BOUNDS height="465" left="15" top="390" type="Box" width="4335">
   </BOUNDS>
   <BOUNDS height="160" left="4590" top="7050" type="Window" width="215">
   </BOUNDS>
   <PIN pinname="Input String" slicecount="1" visible="0" values="|Sends a DMX universe (512 values) from a remote device.&cr;&lf;Use the inspector to specify the target universe!|">
   </PIN>
   <PIN pinname="Output String" visible="0">
   </PIN>
   <PIN pinname="Show Grid" slicecount="1" values="0.00000">
   </PIN>
   </NODE>
   <NODE componentmode="InABox" id="10" nodename="IOBox (String)">
   <BOUNDS height="270" left="15" top="15" type="Node" width="915">
   </BOUNDS>
   <BOUNDS height="390" left="15" top="15" type="Box" width="4095">
   </BOUNDS>
   <BOUNDS height="160" left="5190" top="7650" type="Window" width="215">
   </BOUNDS>
   <PIN pinname="Input String" slicecount="1" visible="0" values="|DMX - Network Artnet Sender|">
   </PIN>
   <PIN pinname="Output String" visible="0">
   </PIN>
   <PIN pinname="Show Grid" slicecount="1" values="0.00000">
   </PIN>
   <PIN pinname="Size" slicecount="1" values="12.00000">
   </PIN>
   </NODE>
   </PATCH>